技术要求

1.符合《人民币鉴别仪通用技术条件》GB16999-2010(简称：“国标”）国家B类点钞机标准；通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证及ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证；通过CQC认证。

2.鉴别性能指标为5项鉴别手段；

3.具有RS-232串行计算机接口，可选装USB接口。

4.配置活性碳集尘和吸尘装置，有效将灰尘吸附去除异味。

5.具备分版处理、可识别不同面额纸币、清点计数﹑预置计数功能，并且具有残币挑拣清点、胶条币识别功能。

6.具备累加功能：可进行同种票面和不同种票面的累加点算。并支持多位数累计，9999张累加；

7.具备自动吐钞功能：发现伪钞停机后，如喂钞斗无钞，当取走接钞台钞票时，点钞机自动转，以防止机器内夹钞，并支持清点状态语音提示功能，有效防止人为误操作情况的发生。

8可识别各种异常纸币，如半张和拼揍币。可识别夹张、连张﹑重张﹑窄钞﹑裂张、残钞、孔洞、油污币、残缺币、胶条币、法轮功印章币等异常币。

9.具备故障自诊断及故障提示功能：自动监测各路传感器及有关电路的运行状态，一旦发现故障，报警提示并以显示代码的形式提示用户。同时具有冠字号码断网提示及断网续传功能，配合上微机管理软件实现设备状态网络时时监控，统计故障频次及定期保养提示功能。

10.为全彩TFT触摸液晶屏显示：包括计数显示，预置显示。

11.具备报警提示：遇伪报警提示，点钞机自动停机，并使伪钞停在接钞台的最上面。并支持报警语音提示功能；

12.具备连检功能：连续的伪钞或不同票面的钞票均能检出，具有纸币信息启停连续信息识别功能，如遇停机后将纸币信息识别后保存当再次启动后可将纸币信息进行合成实现完整的纸币信息识别。

13.具备自动启停功能：钞票放入喂钞斗后，机器自动开始点钞。并提供自动及手动启动设置开关，可根据用户习惯任意设置

14.全智能系统：自动开机、自动清零、自动累加、智能合计系统；智能鉴别、辨别、识别系统；故障自诊断、声光报警。

15.全功能体系：菜单式设置全功能体系；智能、合计金额、分版、累加、预置功能体系；可预置张数分批自动点验钞，也可单独点验。

16.准确识别人民币卷别、版别、套别，全面兼容第四、五套人民币

17.点钞速度：≥1000张/分钟，入钞口容量：200张，出钞口容量：200张

20.技术特点：可检测半张、裂张、夹张、连张、拼接、重张、拼接币、变造币；首张识别假币功能，检测到假币自动报警，立即停机；

21.计数范围：1-9999张，预置范围：1-999张，外接可移动式数码显示屏，开机显示自检故障代码，可配置各种清点状态，鉴伪灵敏度可调节，自动存储，出厂设置恢复方便，软件升级：程序可在线升级，空载运转噪声＜60Db，连续负载运行时间＞16小时，平均无故障时间＞800小时，使用寿命期5年以上