技术要求

1.止血钳2把，材质要求为630不锈钢;杆径为5.5mm;总长度为340mm;双关节DeBakey齿;有锁扣;弧高15度;钳头长75mm;外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边裂纹。

2.止血钳2把，材质要求为630不锈钢;杆径为5.5mm;总长度为340mm:双关节DeBakey齿:有锁扣:弧高25度:钳头长75mm ;外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边裂纹。

3.止血钳1把，材质要求为630不锈钢;杆径为5.5mm;总长度为340mm;双关节DeBakey齿;有锁扣:角弯90度:角高20mm;钳头长50mm;外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。

4.止血缝合钳1把，材质要求为630不锈钢;杆 径为6mm;总长度为340mm ;双关节有锁扣;钳头长75mm 内侧无齿;头宽10mm月牙状(正开口);外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。

5.肺叶钳1把，材质要求为630不锈钢;杆径为6mm;总长度为340mm;双关节有锁扣;弧弯10度;头宽5mm，内侧横齿;小三角形头状;外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。

6.心房持针钳1把，材质要求为630不锈钢;杆径为6mm;总长度340mm;头弯15度;双关节有锁扣;钳头长14mm内侧有镶片;外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边，裂纹。