保温门帘参数：
高2.6米，宽0.65， 透视窗高60cm，宽40cm， 
	具体要求	
1.本价格含制作安装的所有人工、材料、安装、运输、税费等所有费用。根据医院实际使用情况调整安装位置和数量，以实际安装数量结算。
	2、棉门帘材质:面料为耐寒、抗折性、抗火B1，耐水解型pu料，里层选用高密度三层环保纤维毡，门帘下方内置细沙配重，具有美观大气，防风挡风，防寒保暖功效，带40*60cm的观察窗。质量不低于医院现有门帘。颜色相同或类似（金黄色）。
	2.门帘为重叠式，门帘重叠部分不少于25cm，所有门帘离地面距离不大于0.5cm。
	3.质保2年，终身维护(人为损坏除外)。对医院现有破损门帘免费修补。
	单价包括货物、包装、运输、装卸、保险、税金，运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装等验收合格之前的一切费用。


