附件
批量扫码器参数：
1、 接口：支持USB2.0或Type-C接口；
2、 操作系统：支持XP、win7等常用系统；
3、 支持条码类别：支持多种码制识别，药品追溯码、商品码、UDI 码、GS1 码（包括一维码和二维码）等
4、 最多可支持每次扫描60个及以上的条码；
5、 分扫描速度：最大支持90个/S；
6、 镜头真实像素：≥800万像素；
7、 通讯协议：支持TCP Server、TCP Client、HTTP、WebSocket等常用通讯协议；
8、 可以和医院的HIS系统对接 

[bookmark: _GoBack]扫码枪参数：
1、 接口：支持USB2.0或Type-C接口和无线接口，无线传输距离不少于80m；
2、 操作系统：支持XP、win7等常用系统；
3、 支持条码类别：支持多种码制识别，药品追溯码、商品码、UDI 码、GS1 码（包括一维码和二维码）等
4、 镜头真实像素：≥30万像素；
5、 通讯协议：支持TCP Server、TCP Client、HTTP、WebSocket等常用通讯协议；
