螺杆机维修附件：

1.焊接管道。

2.加注制冷剂（和原厂同型号）。

3.加注冷冻油。

4.更换过滤器（油过滤器、干燥过滤器、密封垫等）。

5.其他必须耗材。

6.加注的制冷剂、冷冻油必须足量，维修方对其更换的配件和维修服务免费保修一年。