产品清单
	序号
	类别
	规格
（详见技术参数表）
	单位
	数量
	备注

	1
	诊室门口信息发布竖屏
	19寸
	台
	15
	需和医院现有排队叫号系统（神州视翰
）对接


[bookmark: _Hlk488647574]所投产品价格包含所需的配件价格。


医用19寸一体机
	产品名称
	19寸网络液晶广告机
	技术
规格
	喇叭
	8Ω、2W

	整机外观
	外观综述
	外形：16:9
材质：塑胶前壳、五金后壳安装：横挂、竖挂
标准壁挂架
	
	音频接口
	Audio-in/Mic-in/Line-in
Audio-out/Line-out

	
	
	
	
	视频接口
	扩展
(IN: HDMI/VGA/AV/HFC)

	
	
	
	
	数据接口
	USB2.0/SD
GPIO/IR/RS232

	
	颜色搭配
	标配：银色
	
	
	

	
	
	
	
	通信接口
	Ethernet: 10/100Mbps
扩展(WIFI、3G)

	
	出线口
	后出线（电源线、网线）
	
	
	

	
	开关
	船型开关
	
	图片格式
	JPEG、BMP、PNG、GIF

	电路方案
	机芯
	MSTV
	
	
	

	
	新技术功能
	CPU：(双核1.5GHz )
显示：LVDS驱动
外存：EMMC 4GB（可扩展）
系统：Android
	
	音频格式
	MP3、WMA、AAC

	
	
	
	
	视频格式
	MPEG-1/2/4
WMV、H.264
RM、DivX、FLV

	屏参数
	尺寸
	19寸
	功率
功耗
	整机额定功率
	≤20W

	
	屏显比例
	16：9
	
	待机功率
	≤1W

	
	分辨率
	1920×1080
	
	工作电压
	220V 60Hz

	
	背光类型
	LED

	
	★亮度
	200cd/m²

	
	响应时间
	3.5ms

	
	屏色数
	16.7M

	
	色域
	80%(NTSC)

	
	★视角
	U/D/R/L(CR＞10):89/89/89/89

	
	屏寿命
	大于50000小时


所投一体机产品必须和医院现有的HIS等系统做对接

